
UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM
1. Allmänt
	☐ Ny anläggning
☐ Ändring/utökning
	Referensnummer eller dylikt:

	Regelverk/utgåva:


	Anläggningen utförd med krav ställda från:
☐ BFS utgåva: 
☐ BBR utgåva: 
☐ Försäkringskrav
☐ Egen ambition
☐ AFS
	Beskrivning:

	Användare:


	Anläggningens namn och adress:



	Anläggningsägare och adress:





2. Övervakningsområde
	☐ Klass A – Övervakning av hela byggnaden
	Beskrivning:




	☐ Klass B – Fullständig övervakning av brandcell
	Beskrivning:




	☐ Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar
	Beskrivning:




	☐ Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen
	Beskrivning:




	☐ Klass E – Endast manuell aktivering
	Beskrivning:





3. Manuell aktivering
	☐ Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt
☐ Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt
	Beskrivning av placering av larmknappar:





4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem
	☐ Gasläcksystem
	Beskrivning:




	☐ Vattensprinklersystem
	Beskrivning:




	☐ Andra typer av brandskyddssystem
	Beskrivning av typ av system:







5. Särskilda risker
	☐ El- och elektronikutrymmen med hög lufthastighet 
eller hög luftomsättning
	Beskrivning:




	☐ Höglager
	Beskrivning:




	☐ Fasadövervakning
	Beskrivning:




	☐ Andra risker att ta hänsyn till
	Beskrivning:





6. Larmsignalering							Se bilaga nr: 
	☐ Larm för intern insats
	Var och hur ska larmsignal avges:




	☐ Larm för uppmärksamhet
	Var och hur ska larmsignal avges:




	☐ Utrymningslarm
☐ Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga:
	Täckningsområde:




	Signaltyp
☐ Sirén 	☐ Larmklocka 	☐ Optisk 	☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)


7. Selektering av utrymningslarm					Se bilaga nr: 
	☐ Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt

	☐ Larm ska selekteras enligt följande
	Beskrivning:





8. Larmlagring
	Inom vilka delar:



	Inom vilka tider på dygnet:



	Kvitteringstid:



	Undersökningstid:



	Placering av larmlagringstablåer:




9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift
	☐ 24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5 
☐ 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a)
☐ 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b)


10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem
Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i: 
☐ Styrd funktion
☐ Centralutrustning
Typ av styrutgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt) 
Alternativ 1 – Styrutgång utan krav på indikering
Alternativ 2 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats
Alternativ 3 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har
	mottagit styrsignalen (kvittens)


	☐ Gassläcksystem	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3 
☐ Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning
☐ Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning



	☐ Vattensprinklersystem	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3 
☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen



	☐ Andra typer av släcksystem	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3

	Typ av system:




	☐ Automatisk aktivering via separat styrcentral
☐ Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen



	☐ Brandgasventilation	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3

	Beskrivning:






	☐ Ventilationsstyrning	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3 
☐ Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga: 

	System:



	Funktionsbeskrivning:






	☐ Branddörrar	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3

	Beskrivning:






	☐ Hissar	☐ Styrutgång alternativ 2	☐ Styrutgång alternativ 3 
☐ Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga:

	Styrd hiss nr:


	Stannplan:


	Alternativt stannplan:





	Övrigt:
☐ Brandgardin/brandjalusi 
☐ Nödbelysning 
☐ Elslutbleck 
☐ Musikanläggning 
☐ Rulltrappor
☐ Annan styrning
	
☐ Styrutgång alternativ 2
☐ Styrutgång alternativ 2
☐ Styrutgång alternativ 2
☐ Styrutgång alternativ 2
☐ Styrutgång alternativ 2
☐ Styrutgång alternativ 2
	
☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Styrutgång alternativ 3
☐ Styrutgång alternativ 3

	Beskrivning:






	Övrig information styrningar:





11. Larmöverföring
	Larmöverföring sker via: 
☐ Fast larmnät 
☐ Radio/mobilöverföring 
☐ Ip-nät
	Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter:

	Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter:


	
	Åtgärd:


	Åtgärd:



12. Skötsel och underhåll	 		Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven
	Beskrivning:






13. Medgivna avvikelser		Anläggningen utförs enligt SBF110 med följande medgivna avvikelser
	Beskrivning:






14. Övrig information
	Beskrivning:






15. Upprättande av utförandespecifikation
	Specifikation har upprättats av (namn och företag):

	Företag:


	Underskrift:

	Ort och datum:
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REDOVISNING TÄCKNINGSOMRÅDEN

	Täckningsområde:



	Signaltyp:
☐ Utrymningslarm	☐ Sirén	☐ Larmklocka	☐ Optisk 
	☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)



	Täckningsområde:



	Signaltyp:
☐ Utrymningslarm	☐ Sirén	☐ Larmklocka	☐ Optisk 
	☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)



	Täckningsområde:



	Signaltyp:
☐ Utrymningslarm	☐ Sirén	☐ Larmklocka	☐ Optisk 
	☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)



	Täckningsområde:



	Signaltyp:
☐ Utrymningslarm	☐ Sirén	☐ Larmklocka	☐ Optisk 
	☐ Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)


Styrning av ventilationssystem
	System:






	Funktionsbeskrivning:








Styrning av hissar
	Styrd hiss nr:


	Stannplan:


	Alternativt stannplan:
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